…...................................... **ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ**

(pieczęć Wykonawcy)

***KLUCZOWE ELEMENTY OFEROWANEJ KOPARKO – ŁADOWARKI (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model oferowanej koparko – ładowarki\*** |  | |
| **Nazwa Producenta\*** |  | |
| **Parametry eksploatacyjne sprzętu** | **Wymagane** | **Oferowane\*** |
| **Moc silnika** | Minimum 90 KM |  |
| **Układ napędu** | Na 4 koła |  |
| **Norma emisji spalin** | EU STAGE IV lub nowsza |  |
| **Wysokość do sworznia przegubu łyżki** | Maksimum 3.500 mm |  |
| **Pojemność łyżki ładowarki wieloczynnościowej (bez zębów)** | Minimum 1 m3 |  |
| **Udźwig na ramieniu ładowarkowym** | Minimum 3200 kg |  |
| **Łyżka koparkowa (bez zębów)** | Szerokość  Minimum 610 mm |  |
| **Widły paletowe** | TAK | TAK/NIE\*\* |
| **Sposób mocowania łyżki i wideł paletowych** | Za pośrednictwem uniwersalnego szybkozłącza hydraulicznego zainstalowanego na ładowarce | TAK/NIE\*\* |
| **Dodatkowa łyżka skarpowa (bez zębów)** | Szerokość  Minimum 1600 mm |  |
| **Dodatkowa łyżka koparkowa (bez zębów)** | Szerokość  Minimum 305 mm |  |

\* wypełnia Wykonawca

\*\* niepotrzebne skreślić

.................... dnia...........................2020r. ………………………………………………………

podpis Wykonawcy

…...................................... **ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ**

(pieczęć Wykonawcy)

***KLUCZOWE ELEMENTY OFEROWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model oferowanego samochodu ciężarowego (podwozie)\*** |  | |
| **Nazwa Producenta samochodu ciężarowego (podwozie)\*** |  | |
| **Parametry eksploatacyjne sprzętu** | **Wymagane** | **Oferowane\*** |
| **Moc silnika** | Minimum 250 KM |  |
| **Norma emisji spalin** | EURO 6 |  |
| **Skrzynia biegów** | Manualna min. 9 biegów |  |
| **Klimatyzacja** | manualna |  |
| **Samochód przystosowany do obsługi kontenerów samowyładowczych (hakowiec)** | TAK | TAK/NIE\*\* |
| **Sterowanie urządzeniem do obsługi kontenerów samowyładowczych** | pneumatyczne z kabiny kierowcy oraz awaryjnie mechaniczne, poprzez cięgna umieszczone na ramie hakowca |  |
| **Kontenery otwarte samowyładowcze wyposażone w uchylną klapę tylną** | 6 sztuk |  |
| **Nominalna ładowność kontenerów (wraz z kontenerem)** | Minimum 10 000 kg |  |

\* wypełnia Wykonawca

\*\* niepotrzebne skreślić

.................... dnia...........................2020r. ………………………………………………………

podpis Wykonawcy